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Прайс-лист

на криогенные газификаторы и криоцилиндры с 01.02.2016 года

	№
	Наименование криоцилиндров 
	Базовая комплектация
	Номинальный объём, л
	Рабочее давление, МПa
	 Цена, долл. США с НДС

	1
	DPL450-196-2,3
	Вертикальный криоцилиндр-газификатор, с внутренним испарителем 9,2 нм3/ч
	196
	2,3
	3915

	2
	DPL 450- 210-2,3
	Вертикальный криоцилиндр-газификатор, с внутренним испарителем 9,2 нм3/ч
	210
	2,3
	4185

	3
	DPL700-450-2.2(2,88)
	Вертикальный криоцилиндр-газификатор, с внутренним испарителем 15нм3/ч
	450
	2,88
	10395

	4
	DPW650-495-1,6
	Горизонтальный криоцилиндр, в раме на колесах, без испарителя
	495
	1,6
	9288

	5
	DPW650-495-2,0
	Горизонтальный криоцилиндр, в раме на колесах, без испарителя
	495
	2,5
	9950

	6
	DPW650-495-2,0 с исп. 90 нм3/час
	Горизонтальный криоцилиндр, в раме на колесах, с отдельно стоящим испарителем 90 нм3/час и рампой выдачи на 2 поста
	495
	2,5
	12123

	7
	ГХК-0,5/1,6-25
	Транспортный газификатор, смонтированный единой  раме на колесах, с испарителем 25 нм3/час и рампой на 4 поста 
	495
	1,6
	9950

	8
	ГХК-0,5/2,5-25
	Транспортный газификатор, смонтированный единой  раме на колесах, с испарителем 25 нм3/час и рампой на 4 поста 
	495
	2,5
	10638

	9
	ГХК-0,5/1,6-50
	Транспортный газификатор, смонтированный в единой раме на колесах, с испарителем 50 нм3/час и рампой на 4 поста 
	495
	1,6
	10355

	10
	ГХК-0,5/2,0-50
	Транспортный газификатор, смонтированный в единой раме на колесах, с испарителем 50 нм3/час и рампой на 4 поста
	495
	2,5
	11043

	11
	ГХК-1,0/1,6-30

(базовая)
	Два криоцилиндра, с отдельно стоящим испарителем 30  нм3/час, с комплектом соединительных металлорукавов и рампой выдачи на 2 поста
	990
	1,6
	19170

	12
	ГХК-1,0/2,0-30

(базовая)
	Два криоцилиндра, с отдельно стоящим испарителем 30  нм3/час, с комплектом соединительных металлорукавов и рампой выдачи на 2 поста
	990
	2,5
	20520

	13
	ГХК-1,0/1,6-50 

(оптимальная)
	Два криоцилиндра, отделённые друг от друга обратными клапанами, смонтированные в единой раме, с испарителем 50 нм3/час и рампой выдачи на 4 поста
	990
	1,6
	19953

	14
	ГХК-1,0/2,0-50

(оптимальная)
	Два криоцилиндра, отделённые друг от друга обратными клапанами, смонтированные в единой раме, с испарителем 50 нм3/час и рампой выдачи на 4 поста
	990
	2,5
	21465

	15
	ГХК-1,0/1,6-50

(премиум)
	Два криоцилиндра, отделённые друг от друга обратными клапанами, смонтированные в единой раме, с испарителем 50 нм3/час и рампой выдачи на 4 поста. Общая линия заправки с дренажным вентилем и предохранительным клапаном. Линии газосброса сосудов объединены в общий трубопровод.  Заправочный рукав в комплекте.
	990
	1,6
	21370

	16
	ГХК-1,0/2,0-50

(премиум)
	Два криоцилиндра, отделённые друг от друга обратными клапанами, смонтированные в единой раме, с испарителем 50 нм3/час и рампой выдачи на 4 поста. Общая линия заправки с дренажным вентилем и предохранительным клапаном. Линии газосброса сосудов объединены в общий трубопровод.  Заправочный рукав в комплекте.
	990
	2,5
	22748

	17
	ГХК-1,0 (1,5)(2,0)/1,6 (2,0)
(индивидуальная)
	От задач клиента. Варианты: замена или добавление запорной или предохранительной арматуры, изменение конструкции каркаса, полное объединение газосбросов (вентили и предохранительные клапаны), испаритель требуемой производительности, отдельностоящий или смонтированный в общей раме, установка в кузове автомобиля и прочее
	
	
	


